鈦合興F7自動縫合機 
1. 目的 確保操作人員能正確執行「鈦合興（Tai Ho Shing）」電腦襪機（toeplus THS F7 Series）的穿紗與開機作業，並熟悉機器從編織到自動縫合的完整運作流程。
2. 適用範圍 適用於廠內鈦合興（toeplus THS F7 Series）機台的日常穿紗、開機運轉、自動翻襪轉移及自動縫合（對目）與收集作業。
3. 安全規範
· 自動機構防護： 機台進入自動縫合階段時，機械手臂夾取與轉移襪子皆為全自動運作，人員請勿將手伸入機械活動範圍內。
· 裁切防護： 縫合完畢後，機台的剪刀機構會自動進行剪線動作，請確保手部遠離裁切區域以確保安全。
4. 標準作業步驟
· 步驟一：基本穿紗與理線作業
· 將紗線打結綁妥後，往上依序穿過機台上方的紗架。
· 引導紗線通過上方的感測器，並往下穿過打針的紗架（張力器）。
· 接著將紗線穿入主口，此處必須依照固定的排列方式進行穿線，隨後再穿入提花口。
· 步驟二：機台啟動編織
· 確認上下各部位穿紗完成後，按下機台控制面板上的「啟動」按鍵。
· 觀察機台開始正常運轉吃紗，執行基礎的襪子編織動作。
· 步驟三：自動對位與機械臂轉移
· 當襪子編織完成後，機台會自動進入縫合階段的準備動作。
· 機械手臂會移動過來抓取襪子，進行「針對針」的精準對位，同時將紗線從下方往上勾至機械手臂上。
· 接著機械手臂會將襪子拖曳轉移至自動縫合的區域。
· 步驟四：全自動縫合與成品收集
· 機構會全自動將襪子送入縫合器中，開始進行縫合運轉。
· 縫合動作結束後，內建的剪刀會將縫線剪斷，隨後夾具機構會打開。
· 縫合完成的成品襪子會被機台往上吸走（內吸動作），最後經由透明的排料管掉落至下方供人員收集。

