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1. 目的 確保操作人員能安全、正確地完成大康電腦襪機的開機與各類紗線（面紗、底紗、提花紗、橡膠絲）的穿紗作業，維持生產順暢，並降低初期運轉的斷紗機率。
2. 適用範圍 適用於廠內大康（Da Kong）型號 318JS 電腦襪機之日常開機、換線及穿線作業。
3. 安全規範
· 防捲入危險： 機台運轉時，請勿靠近或觸碰內部高速運轉之零件（如三角下方的選針器）。
· 防割傷危險： 進行「橡膠絲」穿線作業時，須特別注意機台上方設有切刀（刀片）機構，手部務必保持安全距離以防割傷。
· 設備防護： 確保氣管、吸風設備正常運作，手部應保持乾燥以利抓握紗線。
4. 標準排除與作業步驟
· 步驟一：機台啟動與檢視
· 啟動機台，等待螢幕畫面載入完成。
· 聆聽機台運轉聲，並目視確認三角下方的選針器是否正常作動。
· 步驟二：穿紗前置解鎖
· 手動將「提花口盤」與「吊鉤盤」往上昇起，開啟穿線空間。
· 步驟三：各線路穿紗作業
· 面紗/底紗： 由下而上穿過孔洞與夾紗器，再穿入餵紗口與正面紗孔。將紗線往下丟，利用機台氣流（風）將其自然往下吹，最後將紗線掛上上方感測器。
· 提花口紗： 使用引線輔助，將紗線穿入提花口專屬餵紗孔，同樣利用氣流往下吹，並掛上偵測器。
· 橡膠絲： 從側邊拉起穿入孔洞，經過紗夾與送紗器，穿入橡膠絲專用孔洞並預留緩衝長度。（⚠️注意上方刀片）
· 步驟四：預防性排除與復歸
· 將吊鉤盤與提花口盤依序降下歸位。
· 預防斷紗動作： 手動輕拉紗線配合偵測器運作，做一次「習慣性防護確認」，避免提花口第一口因長期停機未注意而造成斷紗。
· 步驟五：寸動測試與量產
· 按下「寸動」鍵，觀察機台點動時紗線是否順利通過並被自動剪斷。
· 確認動作順暢無誤後，按下「啟動」鍵，等待機台歸零後即開始正常運轉。

