LONATI 健康襪機
1. 目的 規範 Lonati 4口健康襪機的標準開機、定位歸零、熱車（暖機）以及換紗與斷紗排除流程，以確保機台運作順暢並維持生產穩定性。
2. 適用範圍 適用於廠內 Lonati 健康襪機（4口）之日常開機程序、換線作業及斷紗時的接線復歸處理。
3. 安全規範
· 張力與角度控管： 進行換紗打結時，紗線及上方的節點必須保持自然的「垂墜感」，絕對不能過度緊繃或產生死角（角度），以免造成斷線或設備張力異常。
· 機台運轉防護： 機台執行跳作定位（歸零）及手動寸動（點動）時，手部請勿伸入機台內部旋轉區域。
4. 標準排除與作業步驟
· 步驟一：機台啟動與定位（歸零）
· 順向開啟主電源開關，等待螢幕系統載入基本程式。
· 在螢幕介面上點選進入「編輯」，接著執行「跳作定位」指令（即機台歸零動作）。
· 歸零過程中，需持續按住面板上的「寸動鍵（震動鍵）」，直到機台完全定位。
· 步驟二：訊號消除與熱車（暖機）
· 機台定位歸零完畢後，在面板上將介面的警報或提示訊號消除。
· 按下「運轉鍵（開始鍵）」，先讓機台進行空轉熱車（待機狀態）。
· 熱車完成後，在面板輸入指令（如操作介面確認），讓機台開始正常吃紗運作。
· 步驟三：正常換紗作業
· 準備新紗線放上紗架，將新紗線與舊紗線進行打結。
· 操作要領： 確認打結後的紗線保持下垂的緩衝空間（不能有角度）。
· 在機台下方的餵紗口處進行「拉紗」動作，將紗線順利拉出並理順。
· 放開紗線，讓機台的吸風管（氣流）將多餘的紗線或線頭吸入，完成換紗。
· 步驟四：斷紗異常排除
· 當發生斷紗或分紗斷裂時，需準備一根「引線」輔助。
· 將引線由上方穿下，並引導紗線順利穿入餵紗口的正確位置。
· 確認紗線已確實通過上方的空氣張力器與感測器（Sensor）。
· 排除完畢後，按下啟動鍵，恢復機台正常運轉。

