LONATI 自動縫合機
1. 目的 規範 Lonati 自動縫合機在發生斷紗或襪子卡管（卡襪）異常時的標準排除與復歸流程，以最快、最安全的速度恢復機台自動縫合運作。
2. 適用範圍 適用於廠內 Lonati 電腦襪機附屬之自動縫合設備的異常排除、斷紗重穿與卡管復歸作業。
3. 安全規範
· 斷電/停機確認： 排除卡管或將手部伸入縫合機構（如翻轉管）前，務必確認機台處於停機或手動排除模式，嚴禁在自動運轉中伸手干預。
· 工具使用： 穿線時請確實使用夾子（鑷子）或引線輔助，手部切勿硬扯以免損壞細部感測器（Sensor）或張力輪。
4. 標準排除步驟
· 狀況 A：斷紗異常排除
· 重新穿線： 準備引線，將紗線依序穿過上方環型架、感應器、張力輪，最後穿入餵紗口。
· 面板消除： 在面板上按下 F0（消除鍵），接著按 F8 進行歸零並消除異常紀錄。
· 機構復歸： 待托盤彈起後，使用夾子夾住餵紗口的紗線並往下放。按下 F1 鍵啟動風壓（吸風），讓機構自動吸入並回歸原位，即可重新運轉。
· 狀況 B：自動縫合卡管（卡襪）排除
· 呼叫維修模式： 當襪管卡住無法作動時，在控制面板上同時按下 Fn + C 鍵，螢幕會跳出代表翻轉管上下控制的「N」字選項。
· 降下翻轉管： 透過面板按鍵操作，強制將翻轉管（夾紗/翻襪機構）降下。
· 手動排除： 操作人員用手將卡住的襪子（特別是容易卡住的長筒襪）拉出並理順，往下放至順暢不卡住的角度。
· 復位與消除警報： 再次透過面板將翻轉管操作歸位（上升），接著按下 F8 消除卡管錯誤代碼。
· 步驟 C：恢復正常生產
· 確認異常排除後，按下「縫合鍵」。
· 打開機台後方自動縫合機構的實體開關。
· 最後按下主控面板的「啟動」鍵，使縫合機恢復全自動運轉。

