大康 308
1. 目的 規範大康 308 型（200針）電腦襪機的穿紗與開機標準操作流程。確保面紗、底紗（包紗）及橡膠絲等各類紗線，能正確無誤地穿過張力器與感測器，並順利導入針筒餵紗口，以確保機台能順暢且安全地進行自動編織。
2. 適用範圍 適用於廠內大康 308 型電腦織襪機的日常開機、各類紗線換線穿紗作業、以及排除斷紗警報後的機台復歸與啟動。
3. 安全規範
· 氣動與機械作動防護： 機台穿紗過程中，需頻繁開啟掀蓋、撥動吊鉤，並使用面板指令啟動氣壓吸風與機械寸動。人員手部應保持穩定，切勿隨意伸入機台內部旋轉的針筒與裁刀區域，以防夾傷或割傷。
· 按鍵操作確認： 穿線完畢後，由於面板可能會顯示感測器錯誤（斷紗警報），在清除警報後，務必先以「帶轉（SLOW/寸動）」模式確認機台內部無卡阻，才可正式按下「啟動（START）」鍵，避免機件損壞。
4. 標準作業步驟
· 步驟一：前置準備與機台復歸 (Preparation & Reset)
· 打開機台電源，等待控制面板程式載入。
· 機台發出提示音後，會自動將內部三角等機構歸位。
· 手動將機台圓筒上方的防護掀蓋掀起，並將吊鉤盤往外推開，以利後續穿紗。
· 在面板按下對應按鍵，將吸風（氣壓）功能開啟，準備吸入紗線。
· 步驟二：面紗穿線 (Face Yarn Threading)
· 將面紗從上方的打結感測器往下穿過。
· 穿入下方的張力夾紗器，並確認紗線勾住感測桿（若斷紗會自動翹起報警的那根桿子）。
· 接著將紗線穿入主口的導紗孔，並順勢放入餵紗口中，利用吸風將多餘紗線吸入固定。
· 步驟三：底紗（包紗）穿線 (Bottom Yarn Threading)
· （註：影片中此機台吃兩條底紗，因此需兩條紗線一起進行穿線）。
· 將兩條底紗從上方紗架拉下，依序穿過打結感測器與夾紗器。
· 同樣必須確保兩條紗線都有勾住感測桿。
· 將紗線穿過有小孔的導紗裝置，然後一起穿入主口的餵紗孔，利用吸風將紗線吸入固定。
· 步驟四：橡膠絲穿線 (Rubber Yarn Threading)
· 將橡膠絲（橡筋）穿過其專屬的夾紗器與張力輪。
· 從側邊的導孔穿入，並確保有穿過橡膠絲專用的餵紗口。
· 穿完後，將吊鉤盤推回原位，並蓋上機台的防護掀蓋。
· 步驟五：寸動測試與正式啟動 (Jog Test & Start)
· 穿紗過程可能會觸發斷紗警報，此時需在面板上按下「停止（STOP）」鍵，以消除錯誤碼。
· 錯誤碼消除後，按下黑色的「SLOW（慢速/帶轉/寸動）」鍵。
· 觀察機台內部是否有順暢的運轉動作，並確認吸風管（排料管）有成功將裁切下來的廢紗線吸出。
· 帶轉一陣子後，機台會自動停機定位。
· 確認一切正常後，最後按下綠色的「START（啟動）」鍵，機台即開始正常自動編織。

