堯舜
1. 目的 規範堯舜（Yau Shuenn）電腦襪機的穿紗與開機標準操作流程，確保所有紗線（面紗、底紗、提花紗）精準地導入機器中，並正確啟動機台，以維持穩定的自動編織作業。
2. 適用範圍 適用於廠內「堯舜 (Yau Shuenn) 電腦織襪機」的開機準備、機台各部位穿紗（包含張力器與感測器穿線）、零件復歸與正式啟動運轉等日常操作。
3. 安全規範
· 機械動作防護： 機台設有手動掀蓋與吊鉤等機構，操作員在進行穿紗或排除異常時，務必在停機或安全模式下進行，手部遠離針筒與裁刀區域，以防夾傷或割傷。
· 按鍵操作確認： 穿線完畢後，應先使用「寸動（JOG）」鍵確認機台內部無卡阻，再按下「啟動（START）」鍵，避免直接啟動造成機械損壞。
4. 標準作業步驟
· 步驟一：前置作業與掀蓋 (Preparation)
· 打開機台頂部的防護蓋（掀蓋），露出內部的編織機構。
· 將「吊鉤」往外拉開，以便進行後續的穿紗動作。
· 於面板按下按鍵，啟動機台的吸風（氣壓）功能，輔助後續穿線。
· 步驟二：面紗與底紗穿線 (Main Yarn Threading)
· 面紗穿線： 將面紗自紗架拉出，穿過上方感測器，再經過夾紗器。將紗線由導孔穿入，放入「主口」餵紗孔中，利用吸風將多餘紗線吸入。
· 底紗（包紗）穿線： 穿線路徑與面紗相同，經過感測器、夾紗器後，再將底紗穿入相對應的餵紗孔，同樣利用吸風固定。
· 步驟三：提花紗穿線 (Jacquard Yarn Threading)
· 將提花紗從上方紗架拉出，穿過第一道感測器與夾紗器。
· （註：影片中此機台吃兩條提花紗，因此需兩條紗線一起進行穿線）。
· 將兩條紗線穿過帶有小孔的導紗裝置，然後精準地穿入「提花口」的餵紗孔。
· 讓紗線自然垂下，利用啟動的吸風將提花紗吸入固定。
· 步驟四：機構復歸 (Mechanism Reset)
· 確認所有紗線皆已穿妥並被吸風固定後，將先前拉開的「吊鉤」推回原位。
· 將機台的防護「掀蓋」蓋上，恢復機台的運作狀態。
· 步驟五：寸動測試與正式啟動 (Jog Test & Start)
· 穿線完成後，在操作面板上按下「JOG（慢速/寸動）」鍵。
· 仔細觀察機台內部是否有順暢的運轉動作，確認無卡紗或機械異常。
· 確認點動無誤後，最後按下綠色的「START（啟動）」鍵，機台即開始正常自動編織。

