OP  女款襪型尺寸相對位子及鏈目圈數
	相容碼： OP
	圖檔名：OP-M
	程式名：OP-M
	襪子位子
	鏈目圈數

	[image: ]	
	寬口羅紋
	140

	
	羅紋橡筋
	

	
	上管橡筋1
	

	
	上管襪身1
	50

	
	上管橡筋2
	

	
	上管襪身2
	

	
	上腳跟
	15           14

	
	下管橡筋1
	

	
	下管襪身1
	150

	
	下管橡筋2
	

	
	下管襪身2
	

	
	循環
	10

	
	下腳跟
	15           14

	
	對目
	12



女版尺寸平放及強拉(下機)
	相容碼： OP
	圖檔名：OP-M
	程式名：OP-M
	襪子位子
	平放(CM)
	強拉(CM)
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